|  |  |
| --- | --- |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРОВ**  **серии Terioprint TORUS (Jetcom) в ОС «Astra» Special Edition**  **(ревизия 2 , 11.09.2022)** | |
| Внимание! Для корректной установки драйвера необходимо наличие оригинального компакт-диска, с которого устанавливалась или обновлялась операционная система. | |
| 1. Вставить диск (CD или USB) с установочными файлами драйверов. | |
| 2. В появившемся окне нажать «Подключить» |  |
| 3. Запустить менеджер файлов |  |
| 4. Скопировать установочный файл с расширением «.deb» |  |
| 5. Сохранить файл в  «Домашнюю» директорию |  |
| 6. Закрыть менеджер файлов. |  |
| 7. Извлечь диск. |  |
| 8. Вставить диск c репозиторием ОС «Astra» Special Edition | |
| 9. В появившемся окне нажать «Подключить» |  |
| 10. Запустить терминал. |  |
| 11. Установить драйвер.  Для этого ввести в командной строке команду:  $ sudo apt-get install $HOME/[ИМЯ ФАЙЛА] <Enter>,  где [ИМЯ ФАЙЛА] — это файл, который был скопирован с компакт-диска. | |
| Возможно потребуется установить дополнительное ПО.  Необходимо согласится: нажать клавиши «Y», затем <Enter>.  В результате должен быть следующий вывод сообщений. | |
| 12. Проверить, что пакет был корректно установлен.  Для этого ввести в командной строке команду:  $ apt-cache search jetcom <Enter> | |
| В результате должен быть следующий вывод сообщений. | |
| Установка завершена. |  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ПРИНТЕРОВ**  **серии Terioprint TORUS (Jetcom) в ОС «Astra» Special Edition** | |
| 1. Запустить ВЕБ-браузер  (например «Mozilla Firefox») |  |
| 2. В адресной строке браузера указать адрес веб-сервера: | localhost:631/ru |
| Загрузиться страница системы печати «CUPS» |  |
| 3. Перейти по ссылке  «Администрирование»  4. Кликнуть по кнопке  «Добавить принтер» |  |
| 5. Во всплывающем окне ввести имя пользователя и пароль.  **Необходимо обладать правами администратора, чтобы управлять принтерами.** | |
|  | |
| 6. Указать сетевой протокол для соединения с принтером: AppSocket/HP JetDirect |  |
| 7. Указать сетевые настройки: адрес и порт принтера в локальной сети.  Например:  адрес: 192.168.112.88  порт: 9100  Необходимо убедиться, что в настройках принтера включена печать через указанные протокол и сетевой порт, а также уточнить сетевой адрес принтера. Это можно сделать через меню на графическом дисплее принтера. Подробнее можно узнать в инструкции по эксплуатации и настройке принтера. |  |
| 8. Указать, как минимум, название принтера.  Например: lp2070  Остальные поля можно не заполнять. |  |
| 9. Выбрать марку принтера TORUS (Jetcom) из списка и «Продолжить» |  |
| 10. Выбрать модель принтера и  «Добавить принтер» |  |
| 11. Выбрать настройки  «Сохранить параметры» |  |
| 12. Принтер готов к печати. |  |
| 13. Печать тестовой страницы.  Настройка завершена. |  |